**Temperature Sensor**:

int tsensor;

void setup()

{

pinMode(2,INPUT);

pinMode(13,OUTPUT);

pinMode(12,OUTPUT);

}

void loop()

{

tsensor=analogRead(A2);

if(tsensor>=200)

{

digitalWrite(13,HIGH);

tone(12,500,500);

}

digitalWrite(13,LOW);

}